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      КАРАР                                                              РЕШЕНИЕ

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан.

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года 
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, Уставом сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан, сельского поселения Тавларовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан,  РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Буздякский район Республики Башкортостан, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Признать решение Совета сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2019 года № 175 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан» утратившим силу.
3. Обнародовать настоящее решение на информационном 
стенде и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан «http://tavlar.ru».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального обнародования.

Глава сельского поселения
Тавларовский сельсовет
муниципального района 
Буздякский район 
Республики Башкортостан 					           Т.Ф.Тимерзянов

№226 от 02 сентября 2026г
[bookmark: _GoBack]с. Старотавларово

Приложение 
к решению Совета сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района 
Буздякский район 
Республики Башкортостан 
от 02.09.2026 года №226

Местные нормативы градостроительного проектирования 
сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан

1. [bookmark: 1._Общие_положения]Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Тавларовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан (далее – МНГП) разработаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года 
№ 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования», а также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
1.2.  Настоящие нормативы принимаются с целью установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан, а также установления предельных значений расчетных показателей обеспеченности объектами 
и услугами для населения района.
1.3.  Настоящие нормативы служат инструментом обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения сельского поселения, предусмотренному документами стратегического планирования муниципального образования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития района.
1.4.  В настоящих нормативам нормированию подлежат показатели обеспеченности и доступности объектов и услуг для населения по следующим направлениям:
социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура 
и искусство, физическая культура и спорт, социальное обслуживание);
транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, в том числе 
с твердым покрытием, улично-дорожная сеть населенных пунктов, остановки общественного транспорта, места для постоянного и временного хранения личного автотранспорта, велодорожки);
коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами);
благоустройства;
торговли и бытового обслуживания;
1.5.  Настоящие нормативы включают в себя:
основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения района, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 ГрК РФ;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части настоящих нормативов;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части настоящих нормативов.




































2. [bookmark: 2._Основная_часть]Основная часть

[bookmark: 2.1._Термины_и_определения][bookmark: 2.2._Расчетные_показатели_минимально_доп]2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский  сельсовет  муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан установлены исходя из текущей обеспеченности объектами районного значения, фактической потребности населения в соответствующих услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития района, приоритетов территориального планирования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения определены с учетом особенностей развития территории района, особенностей демографического состава муниципальных образований, их территориального расположения 
и условий развития.  
Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов районного значения для населения сельского поселения Тавларовский  сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан сформированы на базе анализа территориально-пространственного положения населенных пунктов относительно центра сельского поселения, анализа внутренней территориальной организации муниципальных образований, оценки природно-климатических условий района 
и иных факторов, влияющих на доступность и эффективность функционирования объектов.
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2.1.1. [bookmark: 2.2.1._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области транспорта (автомобильный, водный, воздушный), автомобильных дорог районного значения

Расчетные показатели для объектов в области транспорта, а также автомобильные дороги местного значения, установлены в соответствии с особенностями пространственной организации сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан и отдельных муниципальных образований (учитывая сложившуюся планировочную структуру, категорийность дорог и особенности транспортной сети).  
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения представлены в таблице 1.
Таблица 1

	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	В городской
местности
	В сельской
местности

	Автомобильный транспорт

	Обеспеченность населения индивидуальными
легковыми автомобилями
	Количество собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения
	392
	Не нормируется
	Не нормируется
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[bookmark: 2.2.2._Расчетные_показатели_минимально_д]2.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 
в области технического осмотра транспортных средств

Расчетные показатели для объектов в области технического осмотра транспортных средств и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан установлены 
в соответствии с нормативной документацией федерального уровня и с учетом особенностей пространственной организации территории сельского поселения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для сельского поселения представлены в таблице 2.
Таблица 2

	

	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности 1

	
	
	Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	  В сельской
   местности

	



Пункт технического осмотра
	
Количество объектов пунктов технического осмотра в муниципальном образовании Буздякский район.
	Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2011 года № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»
	
	



Для групп МО по ТПО:
А – 40
Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	



2.1.3. [bookmark: 2.2.3._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан

В рамках обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан установлены расчетные показатели для объектов сельского поселения. Эти показатели определяются в соответствии с перечнем рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий, а также с учетом природно-климатических условий района.

Таблица 3

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Убежища
	вместимость (чел.)
	максимальное количество
работников на объекте в смене
	Пешеходная доступность, м
	1000


Правила и область применения показателей.
Убежища создаются:
для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;
для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование 
и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.
Противорадиационные укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
Укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены.
Для эвакуации гражданского населения создается план эвакуации муниципальных образований, организуются сборные эвакуационные пункты и приемные эвакуационные пункты в загородной зоне.
Размещение систем оповещения согласовывается с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан.
Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях,  следует  создавать  систему  оповещения,  соответствующую
[bookmark: 2.2.4._Расчетные_показатели_минимально_д]«СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 года № 705/пр.
[bookmark: 2.2.5._Расчетные_показатели_минимально_д]









2.1.4.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан в области здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 
для населенных пунктов с численностью до 10 000 человек в сельском поселении Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан представлены в таблице 4.
Эти показатели сформированы с учетом демографической ситуации, транспортной инфраструктуры 
и географических особенностей района, что обеспечивает равномерное распределение медицинских ресурсов 
и повышает доступность медицинских услуг для населения района.
Таблица 4

	




№ п/п
	




Наименование объекта
	
Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	

Единица измерения
	Величина
	

Единица измерения
	


Величина

	
	
	
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 2001 до 10 000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 1001 до 2000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 301 до 1000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 100 до 300 человек
	
	

	3.
	Фельдшерско-акушерский пункт, Фельдшерский здравпункт
	Количество объектов
	
-
	

13
	
1
	1 (если расстояние до ближайшей медицинской
организации
	Пешеходная доступность, мин.
	
60

	Примечание:
1. В населенных пунктах с численностью населения от 10000 до 20000 человек возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.
2. В населенных пунктах с числом жителей 2001–10000 человек организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория.
3. В населенных пунктах с числом жителей 1001–2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.
4. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов (далее – выездные формы работы), не реже 2 раз в год. В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе временных (сезонных), находящихся 
на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт, работа которого организуется при условии, что один из жителей населенного пункта даст свое согласие стать уполномоченным домовым хозяйством).
6. Организация оказания первой помощи с привлечением домовых хозяйств включает в себя обеспечение средствами связи, связью с территориальным центром медицины катастроф, доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также формирование аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания первой помощи, информирование населения.
7. Учитываются врачебные амбулатории, центры врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерские пункты.



2.1.5. [bookmark: 2.2.6._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов местного значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области физической культуры и спорта

При установлении расчетных показателей для объектов в области физической культуры и спорта для сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан учитывается его принадлежность к определенной территориальной зоне, внутренней территориально-пространственной организации сельского поселения и его расположение относительно административного центра — село Старотавларово. 
Это позволяет учитывать особенности географического положения и транспортной доступности сельского, а также его роль в системе размещения объектов физической культуры и спорта на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского значения 
и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан представлены в таблице 5.

   Таблица 5

	
Наименование
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности1

	объекта
	Единица
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	В сельской местности


	
Спортивные залы
	Количество объектов на 10
тыс. чел.
	
5,9
	
Пешеходная доступность, м
	
1000


[bookmark: 2.2.7._Расчетные_показатели_минимально_д]
2.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района
Буздякский район Республики Башкортостан в области энергетики (электро- и газоснабжение)

Расчетные показатели в области энергетики (электро- и газоснабжение) приведены в таблице 6.
   Таблица 6

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	В сельской
местности
	
	

	1.
	Газоснабжение
	куб. м/год на 1 чел.
	При горячем водоснабжении от газовых
водонагревателей
	300
	Не нормируется

	2.
	Электро-снабжение
	кВт*ч/год
на 1 чел.
	В среднеэтажной и малоэтажной застройке
	950
	Не нормируется




2.1.7. [bookmark: 2.2.8._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района
Буздякский район Республики Башкортостан в области культуры и искусства

При установлении расчетных показателей для объектов в области культуры и искусства учитывается дифференциация сельских поселений муниципального района Буздякский район по принадлежности к определенной сложившейся территориальной зоне, по внутренней территориально-пространственной организации и территориально-пространственному положению относительно административного центра сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики – село Старотавларово.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения 
и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан приведены 
в таблице 7.
Таблица 7

	
№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	
Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	для района


	
	Библиотеки муниципального значения

	1.
	Универсальная библиотека
	Количество объектов
сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики
	1
	Транспортная
доступность, мин.
	60

	
	Учреждения культуры клубного типа регионального значения

	2.
	Учреждение культуры
клубного типа
	Количество объектов 
сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики
	2
	Транспортная
доступность, мин.
	60



2.1.8. [bookmark: 2.2.9._Расчетные_показатели_минимально_д][bookmark: 2.2.10._Расчетные_показатели_минимально_]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Расчетные показатели в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации и размещения места накопления твердых коммунальных отходов приведены в таблице 8.
Таблица 8

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

1.
	

Объект размещения отходов
	Количество отходов, чел./год
	кг
	куб. м
	

Расстояние, м
	Не менее
	Не более

	
	
	
Твердые
	для многоквартирных
жилых домов
	235,6
	1,92
	
	
8
	
100

	
	
	
	для индивидуальных
жилых домов
	298,9
	1,95
	
	
	

	
2.
	Объект по сортировке, захоронению и обезвреживанию отходов
	Доля отходов,
% от показателя накопления отходов
	обязательная к
сортировке
	100
	
Не нормируется

	
	
	
	обязательная к
захоронению
	50
	


 Правила и область применения показателей.
[bookmark: 2.2.11._Расчетные_показатели_минимально_]Предварительный расчет количества ТКО содержится в Территориальной схеме обращения с отходами 
Республики Башкортостан, утвержденной приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года № 1198п.
[bookmark: 2.2.13._Расчетные_показатели_минимально_][bookmark: 2.2.14._Расчетные_показатели_минимально_]





2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района, поселения, городского округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности
Полномочия ОМСУ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», касающиеся областей нормирования, представлены в таблице 9.

Таблица 9

	№
п/п
	Объекты/ресурсы нормирования
	Код объекта
	Муниципальный
район
	Городской
округ
	Городское/сельское
поселение

	1.
	В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)

	1.1.
	В области автомобильных дорог местного значения

	
1.1.1.
	Дороги местного значения, расположенные в границах населенных пунктов (улично-дорожная сеть)
	602030401/602030402/602030403/
602030404/602030405/602030406
	
	
+
	
+

	1.2.
	В области создания и обеспечения функционирования парковок

	1.2.1.
	Временные и гостевые стоянки (парковки)
общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	602030903
	
	+
	+

	1.3.
	В области организации дорожного сервиса

	1.3.1.
	Объекты дорожного сервиса
	602030901/602030902
	+
	+
	+

	1.4.
	В области транспортного обслуживания (общественный транспорт)

	1.4.1.
	Места хранения и обслуживания
общественного пассажирского транспорта
	602030801/602030802/602030803/
602030804/602030805
	
	+
	

	1.4.2.
	Остановочный пункт
	602031106
	+
	+
	+

	1.4.3.
	Сеть общественного пассажирского
транспорта
	602031008/602031009
	+
	+
	+

	2.
	В области образования

	2.1.
	Дошкольная образовательная организация
	602010101
	+
	+
	

	2.2.
	Общеобразовательная организация
	602010102
	+
	+
	

	3.
	В области физической культуры и массового спорта

	3.1.
	Спортивные залы
	602010302
	+
	+
	+

	№
п/п
	Объекты/ресурсы нормирования
	Код объекта
	Муниципальный
район
	Городской
округ
	Городское/сельское
поселение

	4.
	В области энергетики (электро- и газоснабжение)

	4.1.
	Газоснабжение
	-
	+
	+
	+

	4.2.
	Электроснабжение
	-
	+
	+
	+

	5.
	В области тепло- и водоснабжения, водоотведения

	5.1.
	Водоснабжение
	-
	
	+
	+

	6.
	В области благоустройства территории

	6.1.
	Озелененные территории общего пользования (в т.ч. жилых районах)
	602010901/602010902
	
	+
	+

	7.
	В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

	7.1.
	Общественная уборная в местах массового
пребывания людей
	-
	
	+
	+

	8.
	В области культуры и искусства

	8.1.
	Библиотеки
	602010201
	+
	+
	+

	8.2.
	Учреждения клубного типа
	602010202
	+
	+
	+

	9.
	В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

	9.1.
	Кладбище традиционного захоронения
	602050301
	
	+
	+

	10.
	В области комплексного развития территорий

	10.1.
	Дошкольная образовательная организация
	602010101
	
	+
	+

	11.
	Общеобразовательная организация
	602010102
	
	
	

	12.
	В области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	12.1.
	Магазины
	602010806/602010804
	
	+
	+


2.2.1. [bookmark: 2.3.1._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области автомобильных дорог местного значения

Предельные значения расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 10.





Таблица 10

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Дороги местного значения, расположенные в границах населенных пунктов (улично-дорожная сеть)1
	Общая плотность УДС в существующих районах,
км/кв. км
	4,0
	
Транспортная доступность, мин.
	

Не нормируется

	
	Общая плотность УДС в новых планировочных
районах, км/кв. км
	8,0
	
	

	
	Плотность магистральной УДС, км/кв. км
	4,0
	
	

	Примечание:
Показатель устанавливается в МНГП городских округов, за исключением городских округов, имеющих в своем составе населенные пункты, состоящие из двух и более административно-территориальных единиц.


Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования парковок приведены в таблице 11.
Таблица 11

	№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	






1.
	




Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	




Количество парковочных мест на расчетную единицу
	Устанавливается в соответствии с 
«СП 42.13330.2016. Свод
правил.
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
декабря 2016 года
№ 1034/пр
	





Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	1. Жилищный фонд по уровню комфорта дифференцирован в соответствии с таблицей 5.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.


Правила и область применения показателей.
Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах 
с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных 
на придомовой территории. (Данное правило является рекомендательным для сельских поселений).
Предельные значения расчетных показателей в области транспортного обслуживания (общественный транспорт) приведены в таблице 12.
20


Таблица 12

	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	





Остановочный пункт автобусов 
	





Частота размещения остановок общественного транспорта, м
	






400 м
	





Пешеходная доступность, м
	


- индивидуальный жилой дом
- 800 м;
- предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более – 500 м;
-поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан – 300 м;
- терминалы внешнего транспорта – 300 м;
- производственные и коммунально-складские зоны – не более 400 м от проходных предприятий устанавливается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.


	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	
	
	
	
	Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр



Правила и область применения показателей.
При проектировании новых планировочных районов, 50 % жителей этого района должны быть обеспечены сетью высокоэффективного общественного транспорта (трамвай, городской электропоезд) с учетом обеспечения территориальной доступности.
При перемещении пассажира по сети городского общественного транспорта, количество пересадок пассажира от пункта следования до пункта назначения не должно превышать двух пересадок.
2.2.2. [bookmark: 2.3.2._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области образования
Предельные значения расчетных показателей в области образования приведены в таблице 13.









Таблица 13

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
	Номенклатура объектов образования для типового проектирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	
	
	В сельской
местности
	

	Объекты образования  СП

	

1.
	
Дошкольная образовательная организация
	
Количество мест на 1000 чел.
	Для городской местности – 50 мест на 1000 чел. 1
Для сельской местности – 34 места
на 1000 чел. 1
	

Пешеходная доступность, м
	

500 2
	Детский сад/ясли: 40 мест
80 мест
160 мест
260 мест
520 мест

	





2.
	




Общеобразовательная организация
	




Количество мест на 1000 чел.
	


Для городской местности – 140 мест на 1000 чел. 3
Для сельской местности – 65 мест на 1000 чел. 3
	Пешеходная
доступность, м
	Не
нормируется
	Школа:
60 мест
120 мест
640 мест
1225 мест
2425 мест Общеобразовательный комплекс (школа + детский сад):
60 мест + 40 мест
120 мест + 80 мест
640 мест + 160 мест
1225 мест + 260 мест
2425 мест + 520 мест

	
	
	
	
	



Транспортная доступность, мин.
	




30 5
	


2.2.3. [bookmark: 2.3.3._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области физической культуры и массового спорта

Предельные значения расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 14.
Таблица 14

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
	
Номенклатура объектов физической культуры и массового спорта для типового проектирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	
	
	В сельской
местности
	

	Объекты физической культуры и массового спорта МО

	

1.
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	

Объект
	1 объект на городской округ;
1 объект на муниципальный район
	
Транспортная доступность, мин.
	
для групп МО по ТПО 1
А – 40
Б – 60
В – 90
	

-

	



2.
	


Спортивные залы
	
кв. м площадиспортивн ого зала на 1000 чел.
	



803
	


Пешеходная доступность, м
	



1000
	Для центров муниципальных районов – спортивный зал размерами
42 x 24 м для проведения межмуниципальных и республиканских соревнований по единоборствам, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, ручной мяч, мини-футбол и т.д.), а также тренировочных занятий, с трибунами
не более 200 мест
Для сельских поселений –спортивный зал размерами не более чем 36 x 18 м для проведения физкультурно-массовых мероприятий и тренировочных
занятий, трибуны не требуются




2.2.4. [bookmark: 2.3.4._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области энергетики (электро- и газоснабжение)

Предельные значения расчетных показателей в области энергетики (электро- и газоснабжение) приведены в таблице 15
Таблица 15

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
1.
	
Газоснабжение
	
Куб. м/год на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми
актами
	
Не нормируется

	
2.
	
Электроснабжение
	
кВт*ч/год на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми
актами
	
Не нормируется



Правила и область применения показателей.
Итоговые объемы ресурсов согласовываются разработчиками градостроительной документации с ОМСУ 
и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.
2.2.5. [bookmark: 2.3.5._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области тепло и водоснабжения

Предельные значения расчетных показателей в области теплоснабжения приведены в таблице 16




Таблица 16

	
№ п/п
	
Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

1.
	
Теплоснабжение
Для систем отопления и вентиляции жилых домов
	
Вт/кв. м на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами
	

Не нормируется


Правила и область применения показателей.
Итоговые объемы ресурсов согласовываются разработчиками градостроительной документации с ОМСУ 
и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.
Предельные значения расчетных показателей в области водоснабжения приведены в таблице 17.
Таблица 17

	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Водоснабжение Холодное водоснабжение
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м/сут. на 1
чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными
нормативными правовыми актами
	
            Не нормируется


2.2.6. [bookmark: 2.3.6._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области благоустройства территории 
Предельные значения расчетных показателей в области озеленения территории приведены в таблице 18.

Таблица 18

	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
Единица измерения
	Величина 3
	
Единица измерения
	
Величина

	
	
	Сельские поселения
	
	

	






Озелененные территории общего пользования 1 (в т. ч. общегородские и в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий) 2
	








кв. м на 1 чел.
	









                  1
	
	




Транспортная доступность, мин
	«СП 42.13330.2016. Свод
правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	
	
	


Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с «СП 476.1325800.2020. Свод
правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденным приказом

	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
Единица измерения
	Величина 3
	
Единица измерения
	
Величина

	
	
	Сельские поселения
	
	

	
	
	
	
	Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года
№ 33/пр

	Примечание:
1. К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематический), скверы, бульвары, сады, набережные.
2. Соотношение «общегородского озеленения» и «озеленения жилых районов» устанавливается по согласованию с ОМСУ, при этом доля «озеленения жилых районов» не может быть меньше 20 %.
3. Классификация городских и сельских поселений в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок принимается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
4. В скобках приведено значение для малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек.


Предельные значения расчетных показателей в области благоустройства жилых территорий приведены в таблице 19.
Таблица 19

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Объекты капитального строительства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетный показатель максимально
допустимого уровня доступности

	1.
	Придомовые площадки
	Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста 1, 6
	нормативная обеспеченность – 0,7 кв. м на 1 чел.; минимальный размер – 30 кв. м
	

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Объекты капитального строительства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
доступности

	
	благоустройства
	
	Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий – 12 м
	



Не нормируется

	
	
	Для отдыха взрослого населения
	нормативная обеспеченность – 0,1 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 15 кв. м
	

	
	
	Для занятий физкультурой и спортом 2, 3, 4, 5, 6
	нормативная обеспеченность – 0,7 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 100 кв. м Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий – 10-40 м
	

	
	
	Для хозяйственных целей
(контейнерные площадки для сбора ТБО и крупногабаритного мусора, площадка для выбивания ковров, разделочная площадка и т.д.)
	нормативная обеспеченность – 0,03 кв. м на 1 чел.; минимальный размер – 10 кв. м
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – 20 м
	

	Примечание:
1. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.
2. Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.
3. Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров.
4. При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой (но не более чем на 50 %) в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок.
5. Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных организаций, институтов и прочих учебных заведений.
6. Территория площадок для игр детей и для занятий физкультурой и спортом следует озеленять не менее чем на 30 %, с высадкой деревьев и кустарников. Озеленение указанных площадок не входит в % озеленения земельного участка.




2.2.7. [bookmark: 2.3.7._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения
Предельные значения расчетных показателей в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения приведены в таблице 20.
Таблица 20

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	Количество объектов на 1000 резидентов
1, 2, 3
	Устанавливается в правилах благоустройства территории муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых органом местного самоуправления
	
Пешеходная доступность, м
	
750

	Примечание:
1. Но не менее 1 объекта в местах массового пребывания людей.
2. Общественные уборные могут размещаться как отдельно расположенные самостоятельные объекты и как встроенные (пристроенные) к общественным зданиям или городским сооружениям.
3. Размещение общественных уборных определяется проектными организациями и согласовывается в установленном порядке с органами Роспотребнадзора.


2.2.8. [bookmark: 2.3.8._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, поселения и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области культуры и искусства
Предельные значения расчетных показателей в области культуры и искусства приведены в таблице 21.












Таблица 21

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской местности
	В сельской местности

	
	
	
	При населении от 100 до 200 тыс.
чел.: 1 объект
	
	
	

	Сельское поселение

	

1.
	
Общедоступная библиотека с детским отделением
	
Количество объектов на административный центр сельского поселения
	


1 1
	Шаговая доступность 6,
мин
	15
	30

	
	
	
	
	Транспортная доступность,
мин
	15
	30

	

2.
	
Учреждение клубного типа 5
	
Количество объектов на административный центр сельского поселения
	


1 1
	Шаговая доступность 6,
мин
	15
	30

	
	
	
	
	Транспортная
доступность, мин
	15
	30



2.2.9. [bookmark: 2.3.9._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг
Предельные значения расчетных показателей в области содержания мест захоронения приведены в таблице 22.

Таблица 22

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Кладбище традиционного захоронения
	га на 1000 чел.
	0,24
	Не нормируется



2.2.10. [bookmark: 2.3.10._Предельные_значения_расчетных_по]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области комплексного развития территории
Правила и область применения показателей.
Показатели устанавливаются в нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований Республики Башкортостан, согласно требованиям «СП 531.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения», утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2024 года № 25/пр.
2.2.11. [bookmark: 2.3.11._Предельные_значения_расчетных_по]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области услуг связи, торговли 
Предельные значения расчетных показателей в области услуг связи, торговли приведено в таблице 23.
Таблица 23

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Магазины
	кв. м торговой
площади на 1000 чел.
	Не нормируется
	Транспортная доступность, мин.
	Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, м
	

	2.
	Объекты экстренной
телефонной связи
	Кол-во объектов
на 1000 кв. км
	Не нормируется
	Транспортная доступность, мин.
	Не нормируется


2.3. [bookmark: 2.4._Иные_расчетные_показатели]Иные расчетные показатели
2.3.1. [bookmark: 2.4.1._Иные_расчетные_показатели_в_облас]Иные расчетные показатели в области транспорта
[bookmark: 2.4.1.1._Уровень_автомобилизации._Уровен]Уровень автомобилизации. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями 
Уровень автомобилизации на расчетный срок следует принимать равным 500 ТС/1000 жителей.
2.3.1.1. [bookmark: 2.4.1.2._Улично-дорожная_сеть]Улично-дорожная сеть
Для	каждого	рассматриваемого	класса	объекта	улично-дорожной	сети,	расчетные	параметры	элементов поперечного профиля участков улично-дорожной сети следует принимать согласно таблице 24.
Таблица 24

	


Название / категория дороги
	Ширина в красных линиях / полоса отвода (нормативное
значение), м
	Центральная часть
	

Наименьшая ширина тротуара с каждой стороны проезжей части

	
	
	

Ширина полосы движения
	

Количество полос в двух направлениях
	

Разделительная полоса
	Количество (ширина полос
безопасности)
	

	
	
	
	
	
	
По краю проезжей
/ пешеходной части
	
У разделительной полосы
	

	Улицы и дороги местного значения
	15-301
	3,01
	21
	0
	0
	0
	2,0

	Примечание:
* С учетом устройства барьерных ограждений.
1. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;
2. «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 53/пр;
3. постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог 
в Российской Федерации»;
4. ГОСТ Р 52399-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 19 января 2022 года № 270-ст;
5. постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

	


Правила и область применения показателей.
Нормативная ширина обеспечивает размещение в пределах красных линий: проезжие части с указанным количеством полос движения; тротуаров; велодорожек; озеленения и прочих необходимых элементов УДС. Минимальная ширина обеспечивает размещение только проезжей части, обочин и тротуаров. Профиль УДС с минимальной шириной применяется с целью размещения необходимых инженерных коммуникаций, обеспечения подъезда к прилегающей застройке и устройства шумозащиты и озеленения.
При реконструкции допускается применять минимальные размеры элементов поперечного профиля в зависимости от местных условий.
Количество полос движения и размеры элементов профиля должны уточняться в соответствии с местными условиями на основании расчетов интенсивности транспортных и пешеходных потоков, проектов организации движения, проектов размещения подземных коммуникаций с учетом условий фактического землепользования.
Поперечные профили улиц местного значения различаются по типу застройки, в которой они расположены (многоэтажная, малоэтажная, промышленная или коммунально-складская), согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Для движения наземного общественного транспорта на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных 
и крупнейших городских населенных пунктах ширина полосы движения должна составлять не менее 3,75 м. 
На магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах допускается предусматривать выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов. Выделение полосы движения для автобусов в условиях сложившейся застройки осуществляется за счет разметки существующих полос движения или строительства дополнительной полосы движения.
На улицах местного значения с шириной полосы 3,0-3,5 м допускается организовывать движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20 пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части на участке улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава.
Ширина полосы отвода автомобильной дороги рассчитывается в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, значения поперечного уклона и расположения на насыпи или выемки, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
Согласно СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года № 288, ширина пожарного проезда должна составлять от 3,5 до 6 метров; проезд должен быть расположен на расстоянии от 5 до 10 метров от стены здания в зависимости от высотности застройки.
Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог различных классов для средних и малых населенных пунктов приведены в таблице 25.

Таблица 25

	
Название / категория дороги
	Ширина в красных линиях
(нормативное значение), м
	Центральная часть
	Наименьшая ширина тротуара с каждой стороны проезжей части

	
	
	Ширина полосы движения
	Количество полос в двух направлениях
	

	Улицы и дороги местного
значения
	10-20 1
	3,0-3,51
	2 1
	2,0


Примечание:
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

Правила и область применения показателей.
Нормативная ширина обеспечивает размещение в пределах красных линий проезжих частей с указанным количеством полос движения, тротуаров, велодорожек, озеленения и прочих необходимых элементов УДС.
Минимальная ширина обеспечивает размещение только проезжей части и тротуаров. Профиль УДС с минимальной шириной применяется с целью размещения необходимых инженерных коммуникаций, обеспечения подъезда 
к прилегающей застройке и устройства шумозащиты и озеленения.
При реконструкции допускается применять минимальные размеры элементов поперечного профиля в зависимости от местных условий.
Количество полос движения и размеры элементов профиля должны уточняться в соответствии с местными условиями на основании расчетов интенсивности транспортных и пешеходных потоков, проектов организации движения, проектов размещения подземных коммуникаций с учетом условий фактического землепользования.
Поперечные профили улиц местного значения различаются по типу застройки, в которой они расположены (многоэтажная, малоэтажная, промышленная или коммунально-складская, согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Для движения наземного общественного транспорта на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах ширина полосы движения должна составлять не менее 3,75 м.
На улицах местного значения с шириной полосы 3,0-3,5 м допускается организовывать движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20
пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части на участке улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава.
Согласно «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года № 288, ширина пожарного проезда должна составлять от 3,5 до 6 метров; проезд должен быть расположен на расстоянии от 5 до 10 метров от стены здания в зависимости от высотности застройки.
Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог для сельских населенных пунктов приведены в таблице 26.
Таблица 26

	№ п/п
	Название / категория дороги
	Ширина в красных
линиях, м
	Центральная часть
	Наименьшая ширина тротуара с каждой стороны проезжей части1

	
	
	нормативное значение
	ширина полосы
движения
	количество полос в двух
направлениях
	

	1.
	Основные улицы сельского населенного
пункта
	15-25
	3,51
	2- 41
	1,5

	2.
	Местные улицы
	15-20
	3,01
	21
	1,5

	3.
	Местные дороги
	15-20
	3,01
	21
	1,5

	4.
	Проезды
	7-8
	4,51
	11
	-

	Примечание:
В зонах малоэтажной застройки возможно размещение тротуаров на местных улицах и местных дорогах с одной стороны.
	



Расчетные параметры скорости движения, в плане и продольном профиле улиц и дорог различных классов приведены в таблице 27.






Таблица 27

	
№ п/п
	
Класс улицы и дороги
	Расчетная скорость движения, км/час
	Наименьший радиус кривых в плане без
виража, м
	Наименьший радиус кривых в
продольном профиле, м
	Наибольший продольный уклон,
%о

	
	
	
	
	выпуклых
	вогнутых
	

	Для крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов

	1.
	Улицы местного значения
	40 (30)
	110 (50)
	600 (200)
	400 (200)
	60 (80)

	2.
	Внутриквартальные улицы - проезды
	40 (20)
	50 (25)
	600 (200)
	400 (200)
	60 (80)

	Для средних и малых городских населенных пунктов

	3.
	Улицы районного значения
	40 (30)
	140 (110)
	900 (500)
	600 (400)
	70 (80)

	4.
	Улицы и дороги местного значения
	40 (30)
	110 (50)
	600 (200)
	400 (200)
	70 (80)

	Для сельских населенных пунктов

	5.
	Основные улицы сельского населенного
пункта
	50 (40)
	220
	1700
	600
	70

	6.
	Местные улицы
	40 (30)
	80
	600
	250
	80

	7.
	Местные дороги
	40 (30)
	40
	600
	200
	40

	8.
	Проезды
	40 (20)
	40
	600
	200
	40


    Правила и область применения показателей.
В скобках приводятся расчетные скорости движения и геометрические параметры улиц и дорог в стесненных условиях.
Расчетная скорость движения на боковых проездах может быть принята 50 (40) км/час, на местных проездах вдоль магистральных улиц — 40 (30) км/час.
Минимальные радиусы горизонтальных кривых в плане боковых проездов рекомендуется принимать 400 (300) м, местных проездов — 250 (170) м.
Максимальный продольный уклон боковых проездов следует принимать не более 60‰, а местных проездов –не более 80 ‰.
При радиусах кривых в плане 2000 м и менее, а на подъездных дорогах всех категорий – 400 м и менее следует предусматривать переходные кривые. Необходимо учитывать указания «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 53/пр.
Для сельских населенных пунктов параметр «Наименьший радиус кривых в плане без виража, м» носит рекомендательный характер. Возможно уменьшение наименьшего радиуса кривых в плане при снижении скорости и установки дорожного знака «опасный поворот» на данном участке улично-дорожной сети.
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Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом класса улиц 
и дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев и т. п. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать по расчету и кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения.

2.3.2. [bookmark: 2.4.3._Иные_расчетные_показатели_в_облас][bookmark: 2.4.4._Иные_расчетные_показатели_в_облас]Иные расчетные показатели в области жилищного строительства

 Разработка документов  территориального  планирования,  документов градостроительного зонирования, документации 
по планировке территории, правил благоустройства территории должна вестись на основе параметров и характеристик следующих моделей городской среды:
центральной; 
малоэтажной.
Расчетные показатели в области жилищного строительства приведены в таблице 28.
Таблица 28

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Виды моделей среды

	
	
	Центральная 1
	Малоэтажная 3

	Параметры зоны пешеходной доступности

	Плотность застройки территории зоны пешеходной
доступности 4
	
кв. м/га
	
15000–20000
	
4000–8000

	Плотность населения
	чел./га
	350–450
	50–80

	Обеспеченность озелененными территориями, не
менее
	
кв. м/чел.
	
6
	
30

	Процентное соотношение озелененных территорий в составе территорий общего пользования (на территории малого
парка, сада, сквера, бульвара), не менее
	


%
	


не менее 45
%
	


не менее 15 %

	Параметры кварталов

	Площадь квартала жилой и многофункциональной
застройки
	
га
	
1,4–3,4 га
	
1,8–5,0

	Длина стороны
квартала, не более
	м
	200
	510

	Плотность застройки земельного участка в
жилом квартале 1
	тыс. кв. м/га
	
12000–55000
	
2000–20000

	Параметры земельных участков

	


Площадь земельного участка, не более
	



га
	



1,4
	Индивидуальная застройка – 0,1 га; Блокированная застройка – 0,04 га (для рядовых участков), 0,05 га (для угловых участков);
Многоквартирная застройка – 0,45 га

	Параметры жилой и многофункциональной застройки

	Жилищная обеспеченность, не менее
	
кв. м/чел.
	
35
	
50

	Размеры малых парков и скверов
	
га
	
0,15-5
	
0,15-5

	Параметры размещения высотных доминант

	Процентное соотношение площади застройки для размещения зданий -композиционных доминант, не более
	

%
	

25
	

15


[bookmark: 2.4.4.1_Методика_расчета_плотности_застр]2.4.4.1 Методика расчета плотности застройки земельных участков в жилом квартале

Процентное соотношение застройки земельных участков в границах жилого квартала, занимаемых жилыми и многофункциональными зданиями приведено в таблице 29.
Таблица 29
	
Группы населенных пунктов*
	
Население, тыс. чел.
	Процентное соотношение застройки земельного участка в границах жилого квартала, занимаемого жилыми и
многофункциональными зданиями, %

	
	Сельские
поселения
	Минимальное
	Максимальное

	Большие
	от 1 до 3
	30
	45

	Средние
	от 0,2 до 1
	25
	40

	Малые**
	от 0,05
от 0,2
от 0,05
	20
	40

	Обозначения:
* Классификация населенных пунктов – в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
** В группу малых городов включают поселки городского типа.


Показатели плотности застройки земельного участка в жилом квартале для малоэтажной модели приведены в таблице 30.
Таблица 30

	Группы населенных пунктов, тыс. чел.
	Плотность застройки земельного участка в
жилом квартале, тыс. кв. м/га

	
	Минимальная
	Максимальная

	Большие, свыше 100 до 250 включительно
	2,5
	16

	Средние, свыше 50 до 100 включительно
	2
	14

	Малые, до 50 включительно
	2
	14

	Примечание:
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей для малых, средних и больших населенных пунктов принимают 1.
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей для крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 1,5.
Максимальное расчетное среднее количество надземных этажей для малых, средних, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 4.


Показатели плотности застройки земельного участка в жилом квартале для центральной модели приведены в таблице 31.


Таблица 31

	Группы населенных пунктов, тыс. чел.
	Плотность застройки земельного участка в жилом
квартале, тыс. кв. м/га

	
	Минимальная
	Максимальная

	Большие, свыше 100 до 250
включительно
	27,5
	46

	Средние, свыше 50 до 100
включительно
	23
	40

	Малые до 50 включительно
	12
	40

	Примечание:
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей с учетом 25 % зданий – композиционных доминант для малых, средних и больших населенных пунктов принимают 10.
Максимальное расчетное среднее количество надземных этажей с учетом 25 % зданий
– композиционных доминант для малых, средних, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 11.
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КАРАР                                                              РЕШЕНИЕ


 


 


Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельского 


поселения 


Тавларовский


 


сельсовет муниципального района 


 


Буздякский район Республики Башкортостан.


 


 


В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 


Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года 


 


№ 33


-


ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 


 


в единой системе публично


й власти», в целях обеспечения благоприятных условий 


жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального 


 


и коммунально


-


бытового назначения, доступности таких объектов для населения 


объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории,


 


Уставом 


сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район 


Республики Башкортостан, сельского поселения Тавларовский  сельсовет


 


муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан,  РЕШИЛ:


 


1. Утвердить нормативы г


радостроительного проектирования сельского 


поселения Тавларовский сельсовет


 


муниципального района Буздякский район 


Республики Башкортостан Буздякский район Республики Башкортостан, согласно 


приложению, к настоящему решению.


 


2. Признать решение Совета сельс


кого поселения Тавларовский сельсовет


 


муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2019 


года № 175 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 


сельского поселения Тавларовский сельсовет


 


муниципального района 


Буздякский район 


Республики Башкортостан» утратившим силу.


 


3. Обнародовать настоящее решение на информационном 


 


стенде и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 


Тавларовский сельсовет


 


муниципального района Буздякский район Республ


ики 


Башкортостан «


http://


tavlar


.


ru


».


 


4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 


официального обнародования.


 


 


Глава сельского поселения


 


Тавларовский сельсовет


 


муниципального района 


 


Буздякский район 


 


Республики Башкортостан 


 


 


 


 


 


   


        


Т.Ф.Тимерзянов


 


 


№226 от 02 сентября 2026г


 


с. Старотавларово
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